**关于南京医科大学附属口腔医院图书馆隔断项目**

**征集潜在供应商的调研公告**

南京医科大学附属口腔医院拟对以下项目进行摸底、调研，公开征集潜在供应商。欢迎符合要求的供应商前来报名。

**一、项目概况**

**项目名称：图书馆隔断项目**

**二、资质要求：**

1. 响应供应商应具有独立法人资格，营业执照。

**提供有效的证书复印件加盖公章。**

**三、基本技术要求（见附件1）**

**四、请仔细阅读本项目技术参数要求，并提供以下书面材料一式四份。**

1. 本公司满足本项目全部技术参数要求，无疑问。

或

本公司对本项目技术参数有正/负偏离，并附下表表述。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 原技术指标 | 正/负偏离 | 原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2、本公司对本项目技术参数有疑问，并附下表表述，标明原技术参数，建议修改内容并阐明原因。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 原技术指标 | 建议修改 | 原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. 质检报告情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质检报告名称 | CMA或CANS或国际权威检测机构或其他 | 依据标准 | 质检报告结果（合格/不合格） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. 该项目人员配置（项目实施团队、售后服务团队）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 所属工种 | 证书 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

1. 易损零配件报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. 与本项目类似的成功案例（合同复印件及中标公告<包含网址及网站抬头等信息的全网页截屏>）
2. 与本项目相关的公司资质证书专利等证明材料。
3. 所投产品详细参数及产品彩页等相关证明材料。
4. 请同时将所投调研产品的调研文件（包含详细参数）发至邮箱：2066748093@qq.com，调研文件名称设置：公司名称+项目名称。
5. 所投产品须为合同签订时间一年内出厂，全新、未使用过的原装合格正品，不得使用已停产或拟停产产品，提供承诺书并加盖公章。
6. 关于付款周期的约定：签订合同后，供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》，凭发票支付合同总价的90%；留合同总价的10%作为本项目的尾款，自采购方支付至90%合同款12个月后，产品运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经甲方确认，支付合同尾款10%。
7. 报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **南京医科大学附属口腔医院 项目** |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **品牌型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 隔断 | 上：钢化玻璃+电动调光屏蔽玻璃下：钢板内贴石膏板 |  | 205㎡ |  |  |
| 2 | 电机 | 用于电动调光屏蔽玻璃 |  | 8组 |  |  |
| 3 | 洗手柜 | 400MM\*500MM 含洗手盆 |  | 11组 |  |  |
| 4 | 垃圾柜 | 400MM\*500MM |  | 16组 |  |  |
| **合计金额** | **人民币（大写） 元整****（¥ 元整）** |
| **供货时间** | **签定合同后（ ）日历天内** |
| **安装实施期** |  |
| **质保期** |  **年****注：产品安装调试，正常使用一个月后，经验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计。** |
| **生产厂家** |  |

**注：请响应人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。**

**单位名称（公章）：**

**法定代表人（授权代表）签名：**

 **联系电话（手机）：**

 **年 月 日**

**五、项目调研会议安排：**

**时间：2024年9月29日(星期日)下午15:30**

**（请各供应商委派商务及技术人员参会）**

地 点：江苏省口腔医院新综合楼十三楼1301会议室

医务科：朱老师 联系方式：69593167

采购中心：李老师 联系方式：69593206

**注： 1. 提供虚假文件一经查实将终止其参与资格。**

 **2. 资料一式四份，加盖单位公章并装订成册，概不退还。**

 **3. 其中《报价一览表》除在调研文件中体现外，另需单独封装一份。**

**附件1：** **南京医科大学附属口腔医院图书馆隔断项目调研参数**

1、为半模块式（内钢外铝）结构成品隔断。即采用单元式模块可拆卸墙体组装技术流程，玻璃、型材构件完全在工厂加工组装成型，并通过大型洗床清洗干净，模块型材四周45°拼装,对角接口必须光滑、精密。组装成型后的模块式墙体经包装后直接运抵工程现场，直接进行安装,不允许现场有任何切割现象。根据受力点的不同,型材壁厚为1.2mm至4.0mm。型材原料采用6463-T5铝合金棒（较国标6063-T5硬度及各项指标更高）,内置镀锌折弯钢衬。墙体厚度≥82mm。 2、成品玻璃隔墙型材为铝镁合金高档肌肤白表面处理工艺。墙体配套使用金属铝板设备带，其颜色及工艺同成品隔断墙型材。 3、双层玻璃隔断采用不小于6mm钢化+6mm钢化信义、南玻或台玻原片，钢化玻璃+电动调光屏蔽玻璃+热镀锌耐腐蚀优质一级冷轧钢材，钢板厚度≥0.8mm，表面环保静电粉末喷涂，钢板内衬12mm纸面石膏板。

3、电动调光屏蔽膜采用高透液晶调光膜，透光率高达78%以上，阻隔紫外线。工作电压AC65V，功率5w/㎡，开关次数30万次以上，要求质保≥2年，使用寿命10年以上

4、钢板表面平整、光洁，无明显凹痕或机械损伤；涂层表面光滑，没有堆漆、漏涂等现象，不得有麻点、气泡等，无鼓泡，无生锈。 5、取得具有CMA标识的隔音测试报告，提供复印件并加盖公章。

**附件2：调研文件模板**

**调 研 文 件**

**（正本/副本）**

**项目名称：南京医科大学附属口腔医院 项目**

**供应商全称：**

**授权代表：**

**联系电话：**

**日期：**

**目 录**

**…**