**关于南京医科大学附属口腔医院定制实验台项目**

**征集潜在供应商的调研公告**

南京医科大学附属口腔医院拟对以下项目进行摸底、调研，公开征集潜在供应商。欢迎符合要求的供应商前来报名。

**一、项目概况**

**项目名称：定制实验台**

**数量清单：详见附件1**

**二、资质要求：**

响应供应商应具有独立法人资格，营业执照。

**提供有效的证书复印件加盖公章。**

**三、基本技术要求：详见附件1**

**四、请仔细阅读本项目技术参数要求，并提供以下书面材料一式四份。**

1. 本公司满足本项目全部技术参数要求，无疑问。

或

本公司对本项目技术参数有正/负偏离，并附下表表述。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 原技术指标 | 正/负偏离 | 原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2、本公司对本项目技术参数有疑问，并附下表表述，标明原技术参数，建议修改内容并阐明原因。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 原技术指标 | 建议修改 | 原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. 质检报告情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质检报告名称 | CMA或CANS或国际权威检测机构或其他 | 依据标准 | 质检报告结果（合格/不合格） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. 该项目人员配置（项目实施团队、售后服务团队）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 所属工种 | 证书 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

1. 分项报价表（易损零配件，可提供彩页、样品至现场）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

8、与本项目类似的成功案例（合同或中标通知书复印件）

1. 与本项目相关的公司资质证书专利等证明材料。
2. 所投产品详细参数及产品彩页等相关证明材料。
3. 请同时将所投调研产品的调研文件（包含详细参数）发至邮箱：2066748093@qq.com，调研文件名称设置：公司名称+项目名称。
4. 所投产品须为合同签订时间一年内出厂，全新、未使用过的原装合格正品，不得使用已停产或拟停产产品，提供承诺书并加盖公章。
5. 关于付款周期的约定：签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的30%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》，凭发票支付合同总价的60%；留合同总价的10%作为本项目的尾款，自采购方支付至90%合同款12个月后，产品运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经甲方确认，支付合同尾款10%。
6. 报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **南京医科大学附属口腔医院 项目** |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计金额** | **人民币（大写） 元整****（¥ 元整）** |
| **供货时间** | **签定合同后（ ）日历天内** |
| **安装实施期** |  |
| **质保期** |  **年****注：产品安装调试，正常使用一个月后，经验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计。** |
| **生产厂家** |  |

注：请响应人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务、税费等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

**单位名称（公章）：**

**法定代表人（授权代表）签名：**

 **联系电话（手机）：**

 **年 月 日**

**五、项目调研会议安排：**

时间：2024年6月21日(星期五)上午8:15

**（请各供应商委派商务及技术人员参会）**

地 点：江苏省口腔医院新综合楼十三楼1301会议室

采购中心：李老师 联系方式：69593206

**注： 1. 提供虚假文件一经查实将终止其参与资格。**

 **2. 资料一式四份，加盖单位公章并装订成册，概不退还。**

 **3. 其中《报价一览表》除在调研文件中体现外，另需单独封装一份。**

**附件1、定制实验台具体参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| 1 | 实验室实验台部分 | 中央台 | 3500\*1500\*850 | 2  | 组 | 全钢结构：台面19mm理化板白色台面。板材采用1.0mm裸板，冷轧钢板经激光精准切割，数控折弯，一体焊接制作，经过除油，酸洗磷化后，再经阿克苏诺贝尔户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。柜门填充消音板，降低关门的噪声。拉手采用一字拉手，DTC铰链。注：1、试剂架：钢玻试剂架，8mm钢化玻璃2、矮台为钢架结构 | 理化板台面品牌采用威盛亚、富美家、千思板或同级别；铰链品牌采用DTC，海福乐，海蒂斯或同级别；钢板品牌采用宝钢、鞍钢、武钢或同级别。 | 4cfcdd3c3182755880ff1129344fc30 |
| 2 | 边台 | 5200\*750\*850 | 2 | 组 |
| 3 | 边台+美背板 | 5125\*750\*850 | 1 | 组 |
| 4 | 边台 | 4200\*750\*850 | 2 | 组 |
| 5 | 边台 | 1000\*750\*850 | 1 | 组 |
| 6 | 转角台 | 1000\*1000\*850 | 2 | 组 |
| 7 | 边台 | 2225\*800\*850 | 1 | 组 |
| 8 | 边台（矮台） | 900\*800\*650 | 1 | 组 |
| 9 | 边台 | 3475\*700\*850 | 1 | 组 |
| 10 | 中央台试剂架 | 3500\*1500\*850 | 1  | 组 |
| 11 | 中央台试剂架 | 2900\*1500\*850 | 1  | 组 |
| 12 | 实验圆凳 | 非标定制 | 15.00  | 个 | 360°旋转、上下自由升降；PU聚氨酯发泡 | 国产优质 |  |
| 13 | 插座 | 5孔 | 140.00 | 套 | 5孔，加电线；靠近水源处的插座需带防水罩 | 国产优质 |  |
| 14 | 网络插座 | 单口面板 | 28.00 | 套 | 面板为86型，材料为ABS，阻燃符合UL 94-V0；符合RoHS；提供最大的耐久性、保护和可靠性能；带防尘盖板，防止灰尘和碎屑进入并提供最佳的性能、密度和耐久性，标签窗位于面板上方；结合装饰，颜色、材质与强电面板一致，美观大方、表面不可见螺钉。 | 国产优质 |  |
| 15 | 水槽+三口龙头 | 550\*450\*310 | 2.00  | 个 | 材质说明：高密度PP,耐强腐蚀，如王水，壁厚可达7mm,平整不变形 | 台雄、科恩、博朗或同级别。 | c6d5230d18f4452c4f89d3869bfbb2d |
| 16 | 滴水架 | 单面 | 2.00  | 个 | 材质说明：主体，加厚铜质，开关旋钮,高密度PP/ABS,人体工学设计,手感舒适 | 台雄、科恩、博朗或同级别。 | ec8246218684becd8967792bd650441 |
| 17 | 洗眼器 | 单口，铜质 | 2.00  | 个 | 单口，加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热 | 台雄、科恩、博朗或同级别。 | cf39f464a7c8b19e031615f6f0cb8f2 |
| 18 | 水电部分 | 220V五孔插座安装 | 10A/250V | 19.00  | 套 | 10A/250V 白色，暗装 | 施耐德、西门子、正泰或同级别。 |  |
| 19 | 底盒 | 86型接线盒 | 60.00  | 个 | 86型金属底盒,接线盒 | 国产优质 |  |
| 20 | 管槽配线 | WDZ-BYJ4mm2 | 237.00  | m | WDZ-BYJ4mm2敷设 | 江南、远东、上上或同级别。 |  |
| 21 | 管槽配线 | WDZ-BYJ6mm2 | 555.00  | m | WDZ-BYJ6mm2敷设 | 江南、远东、上上或同级别。 |  |
| 22 | 电线管 | JDG管，DN20mm | 57.00  | m | JDG管，管径:DN20mm | 国产优质 |  |
| 23 | 电线管 | JDG管，DN25mm | 98.00  | m | JDG管，管径:DN25mm | 国产优质 |  |
| 24 | 电气辅材 |  | 1.00  | 项 |  | / |  |
| 25 | 给水管 | PPR给水；De25 | 16.00  | m | 室内PP-R给水管安装（热熔连接）De25管件安装；试压；冲洗消毒 |  |  |
| 26 | 给水球阀 | 给水球阀DN25 | 4.00  | 套 | 铜质 给水用球阀；DN25 |  |  |
| 27 | 排水管 | PVC排水管；De50 | 16.00  | m | 室内U-PVC排水管安装,De50套管（含防水套管）制作安装 |  |  |
| 28 | 地漏 | 不锈钢防臭地漏De50 | 1.00  | 套 | 不锈钢防臭地漏De50 |  |  |
| 29 | 墙面开槽及修复 |  | 1.00  | 项 |  | / |  |
| 30 | 气路部分 | 气体浓度探测器 |  | 1.00  | PCS | 二氧化碳专用探头 | REAN、BENAN、TEAN或同级别。 |  |
| 31 | 气体浓度探测器 |  | 1.00  | PCS | 低氧气探测；声光数显款 | REAN、BENAN、TEAN或同级别。 |  |
| 32 | 主机 | 5路 | 1.00  | 台 | 5路 | 国产优质 |  |

**附件：调研文件模板**

**调 研 文 件**

**（正本/副本）**

**项目名称：南京医科大学附属口腔医院 项目**

**供应商全称：**

**授权代表：**

**联系电话：**

**日期：**

**目 录**

**…**